|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| instruction | adresse | Mode d’adressage |
| Mov ax,FF22 | 073F :0100 | immédiat |
| Mov bx,[5648] | 073F :0103 | direct |
| Add ax,bx | 073F :0107 | registre |
| Mov [bx],ax | 073F :0109 | basé |